Объявление №8

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница»КГУ «УЗ акимата СКО» , расположенное по адресу 150100,РК. СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Кресло –коляска с санитарным оснащением | Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.Технические характеристики:Габариты в рабочем состоянии (± 5%): 1040х600х890 мм Габариты в сложенном состоянии (± 5%): 820х250х890 мм Ширина сиденья (± 5%): 430 мм Глубина сиденья (± 5%): 430 мм Ширина между поручнями (± 5%): 450 мм Диаметр колес (передние/задние) (± 5%): 125/580 мм Грузоподъемность: 110 кг | Шт | 1 | 95000,00 | 95000,00 |
| 2 | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 "Д" | Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 "Д" предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений.Тележка представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и 2 боковых ограждений: • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; • ложе из фанеры и обтянуто винилискожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 20 мм; • пускающиеся боковые ограждения из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода.Регулировка подголовника механическая, по пазам гребенок.По боковым сторонам каркаса ложа установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 95 мм. Варианты установки тележки: • на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 150 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса; • на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса; • на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, с центральной тормозной системой.  Длина, мм 2030  Ширина, мм 675  Высота ложа, мм 550-910  Угол наклона подголовника от 0° до 45°  Масса изделия, кг 55,2  Масса брутто (без обрешетки), кг 57  Допускаемая нагрузка (не более), кг 160  Размеры гофрокартонной упаковки, мм 2050х675х550, объем, куб.м - 0,76  Размеры деревянной обрешетки, мм 2140х790х650, объем, куб.м - 1,1  Преимущества:1. Сварная конструкция каркаса основания (прямоугольная труба) и ложа (прямоугольная труба) выдерживает нагрузку до 160 кг.  2. Тележка с легкостью преодолевает пороги и иные препятствия за счет применения колес диаметром 150 или 200 мм.  3. Угол наклона подголовника регулируется от 0° до 45°. | Шт | 1 | 495500,00 | 495500,00 |
| 3 | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 | Тележка ТПП-1 предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора грязной посуды.Тележка представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса и 2 полок: • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; • съёмные полки из нержавеющей стали толщиной 1 мм.По боковым сторонам каркаса установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 100 мм.Тележка установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозом.Изделие поставляется в разобранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.Гарантийный срок - 24 месяца.ХАРАКТЕРИСТИКИ  Габаритные размеры тележки, мм 980х680х905  Габаритные размеры панелей (полок), мм 855х555х40  Масса изделия, мм 24  Масса брутто (без обрешетки), кг 26,5  Допускаемая нагрузка (не более), кг 150  Размеры гофрокартонной упаковки, мм 1010х720х412, объем, куб.м - 0,3  Размеры деревянной обрешетки, мм 1110х770х462, объем, куб.м - 0,39  ПРЕИМУЩЕСТВА  1. Высокопрочные полки из качественной нержавеющей стали толщиной 1 мм.  2. Высокие (40 мм) бортики полок не позволяют посуде соскальзывать с них.  3. Колеса большого диаметра (125 мм) упрощают преодоление порогов и других неровностей. | Шт | 1 | 166700,00 | 166700,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 757200,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 00 мин 01.03.2019г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 00 мин 11.03.2019г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 17 ч. 00 мин 11.03.2019г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru