Объявление

КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

объявляет о проведении закупа

медицинской техники в рамках ГОБМП и в системе ОСМС

способом запроса ценовых предложений

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенное по адресу 150100, РК. СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Электрокардиограф 12-ти канальный (в комплекте) | Электрокардиограф двенадцати канальный с микропроцессорным управлением предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи. Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 3/6/12 общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 3/6 отведений на встроенном принтере и 3/6/12 отведений на внешнем принтере+функция передачи ЭКГ по сети GSM + функция автоматического построения синдромального заключения.  Технические характеристики   |  |  | | --- | --- | | Диапазон входных напряжений, мВ | 0,03-10 | | Чувствительность, мм/мВ | 2,5; 5; 10; 20 | | Эффективная ширина записи канала, мм | 40 | | Скорость движения бумаги, мм/с | 12,5; 25 и 50 | | Входной импеданс на частоте 10 Гц, Мом | 10 | | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | 100 000 | | Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу, мкВ | 20 | | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин. | 30-240 | | Допустимое постоянное напряжение на входе, мВ | 300 ± 30 | | Время установления рабочего режима, мин. | 1 | | Электропитание | 220В / 50Гц | | Напряжение аккумуляторной батареи, В | 7,4 | | Количество зарегистрированных ЭКГ от полностью заряженной батареи | 100 | | Время заряда аккумуляторной батареи, ч. | 5 | | Время непрерывной работы электрокардиографа от сети переменного тока, ч. | 8 | | Потребляемая мощность, ВА | 25 | | Средняя  наработка  на  отказ, ч. | 2000 | | Разрешение дисплея, пикс. | 320х240 | | Размер дисплея, см | 7 (2,8”) | | Размер термобумаги | 110 мм х 30 м |   Комплект поставки: электрокардиограф **-** 1 шт.; ПО автоматического построения синдромального заключения- 1 шт.; сетевой блок питания- 1 шт.; электрод грудной- 6 шт.; электрод на конечности- 4 шт.; кабель выравнивания потенциалов- 1 шт.; сетевой шнур- 1 шт.; рулон термобумаги - 2 шт.; сумка для транспортирования -1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 шт. | комплект | 2 | 588000 | 1176000 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1176000 |  |

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч. 00 мин 19.08.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч.00 мин 25.08.2021г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

- СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 12 ч. 00 мин 25.08.2021г. Место предоставления документов: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

Сроки и условия поставки: С момента подписания договора в течении 30 календарных дней

Место поставки товара: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Медицинская техника должна быть **зарегистрирована в РК** и готова к применению.

При поставке МТ, лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование**.**

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 33) 2-06-87

Эл.адрес: [aiyrtaucrb\_sko@mail.ru](mailto:aiyrtaucrb_sko@mail.ru)